**Sujet Basic**

**Q.1 Quelle est la différence entre Fast Ethernet 0/1 et 1/1 ?**

Les numéros des ports ont la syntaxe suivante: 0/1 ou **1/0/1**.

Ce qui signifie qu’un numéro du **module/numéro du port** ou bien **numéro du switch** dans le **stack/numéro** du module/numéro du port.